|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА**  **ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, БРОЈ ЈН 02/26** | | | | | |
| Р.  бр. | Назив | ЈМ | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 70W, тип SON-T произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 350 |  |  |
| 2. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 400W, тип SON-T произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 25 |  |  |
| 3. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 250W, слична моделу SON-T произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 25 |  |  |
| 4. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 150W, слична моделу SON-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 40 |  |  |
| 5. | Сијалица са натријумом под високим притиском облика елипсe 110W, грло Е27, боја светлости 2000К, минимум 8000Lm, животни век 28.000hr, слична моделу SON-H 110W произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 300 |  |  |
| 6. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 70W слична моделу CDO-TT произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 22 |  |  |
| 7. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 70W слична моделу CDМ-T 70W произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 25 |  |  |
| 8. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 150W слична моделу CDO-TT произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 40 |  |  |
| 9. | Сијалица, метал-халогена, снаге 250Wсличне типу HPI-T произвођача Philips или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 10. | Носач светиљки -раван. Израђен према цртежу бр. 1 | ком | 4 |  |  |
| 11. | Носач светиљки – раван. Израђен према цртежу бр. 2 | ком | 4 |  |  |
| 12. | Трака од поцинкованог лима дебљине 1,0 mm дужине 1m и ширине 25 mm перфорирана кружним отворима промера 10 mm на међусобном растојању центара 20mm дуж средине траке. | ком | 50 |  |  |
| 13. | Цевни челични ДВОсегментни стуб за осветљење са анкер корпом висине 4m, заштићен од корозије поступком топлог цинковања. Стуб је предвиђен за уградњу носача (лире) са два реда вијака при врху и опремљен носачем прикључне плоче, прикључном плочом сличном RPO IV са FRA носачем и осигурачима, поклопцем отвора са имбус вијком, завртњем за уземљење, наврткама за монтажу, ожичењем унутар стуба. Заварена челична конструкција одговара условима квалитета и технилким прописима за челичне стубове за осветљење према важећим прописима. Стуб је офарбан одговарајућом бојом у RAL7035 нијанси. Са одговарајућим анкером за постављање у бетон. | ком | 2 |  |  |
| 14. | Цевни челични ТРОсегментни стуб за осветљење са анкер корпом висине 9m, заштићен од корозије поступком топлог цинковања. Стуб је предвиђен за уградњу носача (лире) са два реда вијака при врху и опремљен носачем прикључне плоче, прикључном плочом сличном RPO IV са FRA носачем и осигурачима, поклопцем отвора са имбус вијком, завртњем за уземљење, наврткама за монтажу, ожичењем унутар стуба. Заварена челична конструкција одговара условима квалитета и технилким прописима за челичне стубове за осветљење према важећим прописима. Стуб је офарбан одговарајућом бојом у RAL7035 нијанси. Са одговарајућим анкером за постављање у бетон. | ком | 5 |  |  |
| 15. | Исто као под 22 само стуб офарбан црним и жутим наизменичним пољима дужине 70cm | ком | 3 |  |  |
| 16. | Анкер за метални стуб дужине 9м | ком | 9 |  |  |
| 17. | Топљиви уметак ФРА осигурача 10А | ком | 30 |  |  |
| 18. | Електронски тајмер са календаром, LCD дисплејем и батеријом за аутономију за монтажуна DIN шину | ком | 2 |  |  |
| 19. | Заштитна склопка диференцијалне струје – FID склопка, трофазна 40/0,5А | ком | 14 |  |  |
| 20. | Једноструки лучни носач светиљки (лира) израђен од цеви промера 6/4“, не дуже од 4м заштићеног топлим цинковањем и завршном AKZO бојом у RAL 7040 нијанси. Тачне димензије спојнице са стубом ће бити достављене при увођењу у посао. | ком | 2 |  |  |
| 21. | Електро магнетни трополни контактор снаге 18.5kW,40А(АC3)/ком.нап 230VAC за монтажу на ДИН шину, сличан моделу LSD24033 произвођача SCHRACK или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 7 |  |  |
| 22. | Електро магнетни трополни контактор 15kW 32A 230VAC сличан моделу LSD23233 произвођача „Schrack“ или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 5 |  |  |
| 23. | Електро магнетни трополни контактор 30KW 65A (АC3)/ком.нап 230VAC за монтажу на ДИН шину, модел LSD36553 произвођача SCHRACK или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 24. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под високим притиском од 70 W слична моделу NaVp-70S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 200 |  |  |
| 25. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под  високим притиском од 150 W слична моделу NaVp-150S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 70 |  |  |
| 26. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под  високим притиском од 250 W модел NaVp-250S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 45 |  |  |
| 27. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под  високим притиском од 250 W модел NaVp-400S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 22 |  |  |
| 28. | Пригушница за живину сијалицу 125W | ком | 170 |  |  |
| 29. | Упаљач за сијалице са натријумом под високим притиском од 70 400W - серијски спој, модел Z 400 М К произвођача VOSSLOH SCHWABE или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 250 |  |  |
| 30. | Полиестерски орман за стубну монтажу опремљен бравом са  полужним вертикалним закључавањем, степена заштите IP 54 унутрашњих димензија 600x665x235 mm, са једним прозором за очитавање бројила сличан моделу MRO2-S, произвођача "Феман" или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 5 |  |  |
| 31. | Заштитно стакло за уличну светиљку старог типа за сијалицу до 200W | ком | 30 |  |  |
| 32. | Топљиви уметак осигурача NVT – 00/25A | ком | 10 |  |  |
| 33. | Топљиви уметак осигурача NVT – 00/50A | ком | 15 |  |  |
| 34. | Топљиви уметак осигурача NVT – 00/63A | ком | 15 |  |  |
| 35. | Керамичко грло E-27 са навојем у основи (висеће) и опругом на контакту у основи. Проводни делови морају бити димензионисани за оптерећење од 125W | ком | 150 |  |  |
| 36. | Керамичко грло E-27 са бочним носачем (лежеће) и опругом на контакту у основи. Проводни делови морају бити димензионисани за оптерећење од 125W | ком | 150 |  |  |
| 37. | Стезаљка за затезно прихватање СКС 2х16mm2 – кућног прикључка, слична моделу произвођача Феман "или одговарајућег".  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 50 |  |  |
| 38. | Стезаљка за пролазно прихватање за СКС 2х16mm2, слична моделу произвођача Феман "или одговарајућег".  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 50 |  |  |
| 39. | Изолована вододихтујућа стезаљка са додатним гуменим дихтунгом, слична моделу FIDOS 16-25/35-70 произвођача Феман"или одговарајућег".  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 200 |  |  |
| 40. | Изолована вододихтујућа стезаљка са додатним гуменим  дихтунгом, слична моделу FIDOS-1,5-10/16-95 произвођача Феман"или одговарајућег" .  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 200 |  |  |
| 41. | Аутоматски инсталациони прекидач 25А 1р тип “В” | ком | 12 |  |  |
| 42. | Аутоматски инсталациони прекидач 25А 1р тип “С” | ком | 12 |  |  |
| 43. | Аутоматски инсталациони прекидач 32А 1р тип “С” | ком | 12 |  |  |
| 44. | Аутоматски инсталациони прекидач 50А 1р тип “С” | ком | 12 |  |  |
| 45. | Аутоматски инсталациони прекидач 63А 1р тип “С” | ком | 12 |  |  |
| 46. | Аутоматски инсталациони прекидач 6А 1р тип “В” | ком | 12 |  |  |
| 47. | Изолир трака 19mm/20m | ком | 100 |  |  |
| 48. | Прекидач гребенасти 0-1 63А сличнa моделу CS 63-10U произвођача „ETI ""или одговарајућег" .  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 10 |  |  |
| 49. | Прекидач гребенасти 1-0-2 10А сличнa моделу CS 10 51 U произвођача „ETI "или одговарајућег" .  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 7 |  |  |
| 50. | Прикључне клеме (шкаро) за низање 1х25mm2 | ком | 50 |  |  |
| 51. | Метални пластифицирани бужир Ø32mm | м | 100 |  |  |
| 52. | Кабловски завршеци (хилзне) - 4mm2 | ком | 100 |  |  |
| 53. | Кабловски завршеци (хилзне) - 6mm2 | ком | 200 |  |  |
| 54. | Кабловски завршеци (хилзне) - 10mm2 | ком | 500 |  |  |
| 55. | Једножилни бакарни финожични са PVC изолацијом P/F 1х4mm2 | ком | 100 |  |  |
| 56. | Једножилни бакарни финожични проводник са изолацијом од силиконске гуме за радне температуре до 180°C Si/F 1x1,5mm2 | м | 250 |  |  |
| 57. | Кабал PP00-A 4x16mm2 | м | 150 |  |  |
| 58. | Кабловски сноп X00/0-A 2x16mm2 | м | 3000 |  |  |
| 59. | Кабал PP00 3x1.5mm2 (NYY) | м | 100 |  |  |
| 60. | Поцинкована трака Fe/Zn 25x4mm | м | 10 |  |  |
| 61. | Челична поцинкована обујмица са кукама промера d=130-150mm слична моделу произвођача “Феман” "или одговарајућег"  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 30 |  |  |
| 62. | Челична поцинкована обујмица са кукама промера d=200-250mm слична моделу произвођача “Феман” "или одговарајућег"  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 20 |  |  |
| 63. | Једнополни носач ножастих осигурача типа NV00 125A | ком | 5 |  |  |
| 64. | Испитивач напона – Дуспол сличан моделу “Profipol” произвођача “Benning” "или одговарајућег"  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 65. | Хидраулична ручна кабловска преса за шестоугаоно пресовање кабловских папучица и спојница 6-25 mm2 са окретним алатом и одговарајућим умецима. слична моделу YQK-300 59301 Elmark или одговарајуће  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 66. | Везице PVC 150mm и 200mm | ком | 500 |  |  |
| 67. | Термоскупљајућа спојница са изолованим чаурама за настављање кабла типа PP00-A 4x16mm2 1kV | ком | 1 |  |  |
| 68. | Термоскупљајућа спојница са изолованим чаурама за настављање кабла типа PP00-A 4x6mm2 1kV | ком | 1 |  |  |
| 69. | Директно монофазно мултифункцијско бројило активне енергије са DLMS протоколом, слично типу DB2M US DLMS 5-60A 230V класе 2,1 произвођача “Енел” Београд или одговарајуће.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 70. | Директно трофазно мултифункцијско бројило активне енергије слично типу DB2 US 5-60A DLMS 3x230/400V класе 2,1 са DLMS протоколом, произвођача “Енел” Београд или одговарајуће.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 71. | Бетонски стуб 9/250 | ком | 5 |  |  |
| 72. | Разделна аралдитна плоча слична типу RP-3 произвођача „Okpiro" или одговарајућа  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 5 |  |  |
| 73. | Разделна аралдитна плоча слична типу RP-4 произвођача „Okpiro" или одговарајућа.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 5 |  |  |
| 74. | Врата за полиестерски орман са бравом са полужним вертикалним закључавањем, степена заштите IP 54 унутрашњих димензија 600x665x235 mm, са једним прозором сличан моделу MRO2-S, произвођача Феман"или одговарајућег"  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 75. | Перфорирана ДИН шина дужине 1m | ком | 10 |  |  |
| 76. | Укрсни комад 60х60/III трака/трака | ком | 50 |  |  |
| 77. | Монофазни аутоматски инсталациони прекидач комбинован за ЗУДС 16/0,5А | ком | 1 |  |  |
| 78. | ГАЛ штитник црвени | ком | 200 |  |  |
| 79. | AlCu кабловска папучица 16mm2/8 | ком | 100 |  |  |
| 80. | Проводник P/F 1.5mm2 | м | 50 |  |  |
| 81. | Проводник P/F 2.5mm2 | м | 50 |  |  |
| 82. | Само брава са механизмом полуге за орман из ставке 36 | ком | 1 |  |  |
| 83. | Улична живина светиљка 125W за сијалицу типа HPL -N 125W или SON H 110W са стакленим заштитним протектором IP54 | ком | 65 |  |  |
| 84. | Мерна клешта, електронска, слична моделу TRUE RMS DT-9181 произвођача „CEM“ или одговарајућа  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 85. | Комбинована клешта, слична моделу 1000V VDE 180mm  произвођача „Knipex“ или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 86. | Сет изолованих одвијача 1000V од 6 делова сличан моделу 00 20 12 V05 произвођача „Knipex“ или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 87. | Електричарски нож за скидање изолације сличан моделу 16 50 145 SB произвођача „Knipex“ или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 88. | Дигитални унимер сличан моделу DT-9915H произвођача „CEM“ или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 2 |  |  |
| 89. | Пренапонска заштита 00-21-517 Surge PD 230-277 VAC 10kV 10kA | ком | 5 |  |  |
| 90. | Пренапонска заштита слична моделу xtreme surge protector произвођача Philips „или одговарајуће“  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 5 |  |  |
| 91. | Пренапонска заштита слична моделу sp3/230/10k/ произвођача Vossloh Schwabe „или одговарајуће“  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 3 |  |  |
| 92. | Пренапонска заштита слична моделу CPT NSS-10/230-C12-P произвођача Cirprotec „или одговарајуће“  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 3 |  |  |
| 93. | Напојни модул LED светиљке са могућношћу програмирања , капацитета 165W 0.3-1.0A за напајање 230V, сличан моделу Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt произвођача Philips „или одговарајуће “  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 3 |  |  |
| 94. | Напојни модул LED светиљке са могућношћу програмирања , капацитета 75W 0.3-1.0A за напајање 230V, сличан моделу Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt произвођача Philips „или одговарајуће“  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 3 |  |  |
| 95. | Напојни модул LED светиљке са могућношћу програмирања , капацитета 110W 0.3-1.0A за напајање 230V, сличан моделу Xi FP 110W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt произвођача Philips „или одговарајуће“  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 3 |  |  |
| 96. | Редне клеме (лустер) 10x2,5mm2 | ком | 100 |  |  |
| 97. | Редне клеме (лустер) 10x4mm2 | ком | 100 |  |  |
| 98. | Инсталациона заштитна кабловска ПВЦ линијска кутија „каналица“ дужине 2m, 25x16mm | ком | 100 |  |  |
| 99. | Монофазна прикључница за надградну монтажу IP54 | ком | 20 |  |  |
| 100. | Трофазна прикључница за надградну монтажу IP54 | ком | 10 |  |  |
| 101. | Серијски прекидач за надградну монтажу IP54 | ком | 10 |  |  |
| 102. | Инсталациона кутија 80x80mm за надградну монтажу IP54 | ком | 10 |  |  |
| 103. | Инсталациона кутија 100x100mm за надградну монтажу IP54 | ком | 10 |  |  |
| 104. | LED сијалица 15W за грло Е-27 | ком | 300 |  |  |
| 105. | Испорука челичног стуба сличног типу “КОС-А” (конусни стуб) произвођача "Фарад" Горњи Милановац или одговарајући, висине 4м са анкер плочом, прикључном плочом РПО са ФРА осигурачима, топло цинкован и офарбан са анкер блоком (0.6x0.6x0.6), или одговарајући. Све комплет.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 106. | Испорука челичног стуба сличног типу “Књаз” произвођача "Фарад" Горњи Милановац или одговарајући, са једноструким носачем светиљке, висине 4м са анкер плочом, прикључном плочом РПО са ФРА осигурачима, топло цинкован и офарбан са анкер блоком (0.6x0.6x0.6), или одговарајући. Све комплет.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 107. | Испорука челичног стуба сличног типу “Књаз” произвођача "Фарад" Горњи Милановац или одговарајући, са двоструким носачем светиљке, висине 4м са анкер плочом, прикључном плочом РПО са ФРА осигурачима, топло цинкован и офарбан са анкер блоком (0.6x0.6x0.6), или одговарајући. Све комплет.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 108. | Испорука челичног стуба јавног осветљења укупне висине 9,5m са једном лиром типа „Signum“ дужине 1,5m, еквивалентан типу KRS-A-9,5/CITEA-K-I, производње "Амига" Краљево. Антикорозиона заштита стуба је топло цинковање и фарбање завршноm бојом, комплет са прикључном плочом, FRA осигурачима, поклопцем и  са приступачним завртњем за прихватање поцинковане траке у унутрашњости стуба или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 109. | Испорука челичног стуба јавног осветљења укупне висине 9,5m са две лире, једном типа „Signum“ дужине 1,5m и кратком лиром дужине 0,5m, еквивалентан типу KRS-A-9,5/CITEA-K-I+1L, производње "Амига" Краљево. Антикорозиона заштита стуба је топло цинковање и фарбање завршноm бојом коју одреди Надзорни орган, комплет са прикључном плочом, FRA осигурачима, поклопцем, комплетно ожичен проводницима PP – Y 3 x 2,5 mm² од прикључне плоче до светиљке, са приступачним завртњем за прихватање поцинковане траке у унутрашњости стуба или одговарајући.  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 1 |  |  |
| 110. | Соларна LED светилјка за спољашњу момтажу.39W са могућношћу избора боје светла 3000К или 5700К слична типу SSL-59 или одговарајућа  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 6 |  |  |
| 111. | Уводница Pg 29 | ком | 10 |  |  |
| 112. | Уводница Pg 36 | ком | 10 |  |  |
| 113. | Уводница Pg 21 | ком | 10 |  |  |
| 114. | Батерија 4Аh 18V за брусилицу Bosch | ком | 1 |  |  |
| 115. | Астрономски уклопни часовник сличан моделу произвођача „Опанак софт“ или одговарајући  Понуђено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 15 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | | |  |
| ПДВ | | | | |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | | |  |
| ***У ставкама где је стављено понуђено, понуђач уписује које добро нуди, уколико понуђач не упише одговарајуће добро сматра се да нуди добро које је тражено у техничкој спецификацији.*** | | | | | |
| У цену су урачунати сви зависни трошкови. | | | | | |
| Начин плаћања: у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. | | | | | |
| Продавац се обавезује да врши сукцесивну испоруку по налозима наручиоца у складу са моделом уговора. | | | | | |
| Место преузимања добара је на *F-co* Купац. | | | | | |
| Време на које ће се закључити уговор је до 12 месеци. | | | | | |

***Напомена: Потребно је да понуђач попуни и уз понуду путем Портала јавних набавки достави образац структуре понуђене цене који је објављен на Порталу јавних набавки. Образац није потребно потписивати и печатирати***